**Documentación**

# Ej. 5: ALU

## **Marco** **teórico**

La ALU (Arithmetic Logic Unit) es u dispositivo que realiza distintos tipos de operaciones matemáticas o lógicas a las entradas que se le ingresen. A su vez brinda todo tipo de señales sobre el estado de actual de sus cálculos y por su puesto el resultado pertinente.

La ALU sigue el siguiente diseño

Diagrama

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

El cual consiste en señales de entrada, salida y control que determinan la función que realiza.

## **Descripción del código a implementar**

### Módulo TOP

### Módulo 1: And

Compara cada una de las entradas y proporciona una salida binaria comparando cada uno de los bits de las entradas predominando el valor “1” el bit equivalente en cada entrada debe tener valor en alto para que la salida sea 1 de lo contrario la salida será 0.

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

### Módulo 2: Or

Compara cada una de las entradas y proporciona una salida binaria comparando cada uno de los bits de las entradas predominando el valor “si” si al menos un bit de un valor en alto, la salida de ese bit será en alto.

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

### Módulo 3: Suma

Compara cada una de las entradas y proporciona una salida binaria comparando cada uno de los bits de las entradas. Realiza una suma entre los bits y lleva el acarreo en ALUFlags.

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

### Módulo 4: Incremento

En términos generales, añade un 1 lógico a cada una de las entradas.

Pantalla de computadora con letras

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

### Módulo 5: Decremento

En términos generales, resta un 1 lógico a cada una de las entradas.

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

### Módulo 6: Not

Compara cada una de las entradas y proporciona una salida binaria correspondiente al valor inverso de los bits del valor de entrada.

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

### Módulo 7: Resta

Compara cada una de las entradas y proporciona una salida binaria comparando cada uno de los bits de las entradas. Realiza una resta entre los bits y lleva el acarreo en ALUFlags.

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

### Módulo 8: Xor

Si el bit equivalente entre ambos valores de entrada es igual, la salida es 0, de lo contrario si son diferentes la salida es 1.

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

### Módulo 9: Corrimiento izquierda

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

### Módulo 9: Corrimiento derecha

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.